Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa: …………………………………………..
Siedziba (adres): …………………………………
Adres poczty elektronicznej: …………………….
Numer telefonu: …………………………………
Numer REGON: …………………………………
Numer NIP: ………………………………………
Dane dotyczące zamawiającego
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki zdrowotnej w Przysusze
Al. Jana Pawła II 9a
26-400 Przysucha
Zobowiązania Wykonawcy
Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 19.06.2026r pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego do stacji diagnostycznej wraz z niezbędnym oprogramowaniem, realizowana w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby SPZZOZ w Przysusze - 03/PZP/2026”, oferuję/my wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami opisanymi w zapytaniu ofertowym za cenę:

Cena oferty netto……………….zł
Słownie:…………………………………………..
Cena oferty brutto………………….zł
Słownie…………………………………………..
W tym podatek VAT…………………..zł
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PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE


	L.p.
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Parametr graniczny
	Parametr
oferowany (wypełnia Wykonawca)

	STACJA DIAGNOSTYCZNA Z PRZEGLĄDARKĄ MEDYCZNĄ

	1. 
	Procesor 8-o rdzeniowy 
	TAK, podać
	

	2. 
	Pamięć RAM DDR4 min. 32 GB
	TAK, podać
	

	3. 
	Dyski twarde: Min. 1 x SSD 512GB, Min. 1 x 1 TB SATA, 7200 obr/min., 
	TAK, podać
	

	4. 
	Napęd DVD RW/R
	TAK
	

	5. 
	UPS dobrany do parametrów stacji opisowej
	TAK
	

	6. 
	System operacyjny min. Windows 11. 
	TAK, podać
	

	7. 
	Dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych karta graficzna 
	TAK
	

	8. 
	Oprogramowanie diagnostyczne o parametrach minimum:
	TAK, podać
	

	9. 
	Oprogramowanie diagnostyczne dedykowane do przeglądania badań min. CR, CT, DX, ECG, EPS, ES, IO, IVUS, MG, MR, NM, OCT, OPT, OP, OT, PT, PX, RF, RG, SC, SR, US, XA, XC, posiadające certyfikat CE w klasie medycznej IIb. 
	TAK
	

	10. 
	Ilość jednocześnie zalogowanych użytkowników 2 (działające jako bezterminowe licencje pływające / współdzielone)
	TAK, podać
	

	11. 
	Funkcje podstawowe:
· Szerokość/Poziom Okna: Manipulowanie poziomem okna obrazu przy użyciu myszy.
· Wstępne ustawienia W/L: Możliwość wyboru z listy dostępnych ustawień szerokości/poziomu okna.
· Przesuń: Przesuwanie obrazu umożliwia pozycjonowanie obrazów w widocznym obszarze.
· Powiększenie: Zwiększ/zmniejsz obraz
· Skroluj: Przewijaj obrazy serii za pomocą kółka myszy, przeciągając je pionowo lub za pomocą skrótów klawiaturowych.
· Obróć/Odwróć: Obróć obraz w prawo/lewo i odwróć go poziomo/pionowo z możliwością przywrócenia pierwotnej orientacji obrazu.
· Lupa: Powiększenie określonego obszaru obrazu.
	TAK
	

	12. 
	Narzędzia segmentacji:
· Segmentacja: Narzędzie do zaznaczania obszarów zainteresowania na obrazach medycznych
· Pole ograniczenia: Narzędzie umożliwia zaznaczenie interesującego nas obszaru poprzez narysowanie wokół niego prostokąta ograniczającego. Możliwość zaznaczenia segmentów pola ograniczenia w 2D lub 3D.
Inteligentne narzędzia zaznaczania: Umożliwia zaznaczenie obszaru zainteresowania, rysując kontur na obrazie za pomocą bezpłatnych narzędzi do rysowania. Wypełnia obszar zainteresowania za pomocą inteligentnych narzędzi zaznaczania z regulowanym: promieniem i czułością. Możliwość korzystania z narzędzi zarówno w trybie 2D, jak i 3D
	TAK
	

	13. 
	Przyrządy pomiarowe: 
· Linia: Odległość między dwoma punktami
· Kąt: Tworzenie i mierzenie kątów między trzema punktami
· Kąt Cobba: Pomiar kąta między dwiema liniami.
· Polilinia: Odległość od określonej liczby punktów
· Obszar: Pomiar powierzchni z określonej liczby punktów.
· Elipsa: Pomiar powierzchni elipsy, wartości min, max, średniej i odchylenia standardowego 
· Prostokat: Pomiar powierzchni prostokąta, wartości min, max, średnia i odchylenie standardowe
· Objętość: Pomiar objętości za pomocą okręgów utworzonych z określonej liczby punktów
· Różnica wysokości: Pomiar odległości pionowej i kąta między linią poziomą a linią łączącą punkty 
· CTR: Pomiar współczynnika sercowo-piersiowego (CTR) w celu oszacowania wielkości serca
· Płaskostopie: Pomiar wysklepienia podłużnego stopy w celu wykrycia płaskostopia podłużnego
· Goniometria: Pomiar długości zniekształceń kątowych kości udowej, piszczelowej i udowo-piszczelowej
· Odległość TT-TG: Pomiar odległości między guzowatością kości piszczelowej a rowkiem bloczkowym w celu ilościowego określenia niestabilności rzepki kolana
· Oznaczenie kręgosłupa: Narzędzie do zaznaczania kręgów kręgosłupa. Możliwość wykluczenia etykiet i oznaczenia patologicznych kręgów: T13 i/lub L6. Mierzy równowagę kręgosłupa
· Kąt kręgu: Pomiar kąta między narysowaną przez użytkownika osią kręgu a poziomą osią obrazu
· Krzywa intensywności od czasu: Pomiar umożliwiający wizualizację zachowania się zmian poprzez wykreślenie wartości intensywności ROI w czasie po podaniu środka kontrastowego.
· ROI: Pomiar obrazów wielkości i kształtu określonego obiektu
· Zamknięty wielokąt: ROI z zakrzywionymi liniami.
· Krzywa: Elastyczne zaznaczenie obszar obrazu, w celu obliczenia powierzchni
· Ołówek: Zaznaczenie obszar obrazu dowolnym rysunkiem
· Strzałka: Zaznaczanie obszar zainteresowania na obrazie, filmie lub wielu klatkach
· Teksty: Możliwość umieszczenia pola tekstowego na obrazie w celu zapisywania notatek tekstowych
Repulsor: Narzędzie do regulacji zamkniętego wielokąta.
	TAK
	

	14. 
	Funkcje widoku:
· Aktywator przewijania: Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji jednoczesnego przewijania aktywnych widoków serii obrazów
· Propagacja elipsy ROI: Możliwość propagacji ROI pomiaru (Elipsy) do innych otwartych widoków
· Kopiowanie wartości pomiarów: Możliwość kopiowania wartości pomiarów do schowka.
· Widok do schowka: Możliwość kopiowania zawartości widoku do schowka przy użyciu formatu kompresji PNG z widocznego obszaru
· Obraz do schowka: Możliwość skopiowania obrazu w oryginalnej rozdzielczości do schowka (bez adnotacji i manipulacji).
· Secondary Capture: Możliwość zapisania zawartości widoku jako wtórny obraz DICOM (Secondary Capture) w nowej serii
· Szybki dostęp: Możliwość korzystania z dedykowanych kontrolek w celu szybkiego dostępu do obrazów z dodatkowymi danymi. Kontrolki szybkiego dostępu: Pasek przewijania, Kluczowe obiekty, Adnotacje
Szybki zapis Kluczowych Obrazów i Pomiarów: Szybkie zapisywanie pomiarów i kluczowych obiektów, jeśli system PACS obsługuje funkcję zapisywania adnotacji
	TAK
	

	15. 
	Właściwości szablonu wyświetlania (Layout):
· Układ widoku: Wybór spośród różnych typów układów, aby wyświetlić do 16 badań DICOM w tym samym czasie.
· Miniatury obrazów: Zmiana położenia miniatur na ekranie
· Pełny ekran: Możliwość przełączenia na widok pełnoekranowy
· Wiele obrazów: Wybór liczby obrazów, które można załadować w oknie
· Obsługa wielu badań: Możliwość otwierania wielu badań i porównywania obrazów tego samego pacjenta lub różnych pacjentów na jednym ekranie (widoku).
· Tryb podzielenie widoku: Możliwość przeglądanie obrazów z wielu badań i porównywania ich obok siebie
· Podziel na 2 panele Możliwość podziału rzutni na 2 panele.
· Historia pacjenta: Łatwy dostęp do całej Historii Pacjenta. Możliwość filtrowania badań według ID, Nazwy, Modalności, Opisu itp. Unikalny filtr ‘roczny’ do filtrowania badań według roku
· Obsługa wielu monitorów: rozszerzenie MedDream Chrome służy do automatycznej regulacji.
· Key Object: Możliwość oznaczania instancji i zapisywania ich jako Kluczowe Obrazy do późniejszego przejrzenia.
Hanging Protocols: Możliwość skonfigurowania ułożenia zestawu obrazów w celu szybszej diagnozy
	TAK
	

	16. 
	Funkcje manipulacji obrazem:
· Linie odniesienia: Nakładające się na siebie linie referencyjne pozwalają wskazać położenie wycinka obrazu na innym obrazie przecinającej się płaszczyzny
· Celownik: Przedstawia przecinające się płaszczyzny wybranego punktu w badaniu głównym
· Wyrównaj i zablokuj: Funkcja wyrównywania obrazu w lewo lub w prawo i blokowania go podczas stosowania operacji powiększania lub przesuwania
· Jednoczesne przewijanie: Łączenie serii – ręczne jednoczesne przewijanie. Możliwość włączenia/wyłączenia dla każdego widoku. Możliwość przewijania wszystkich badań w otwartych widokach
· Synchronizuj okna: Opcjonalna synchronizacja okien tej samej serii
· Synchronizuj akcje: Synchronizuj operacje Okien, Palety kolorów, Przesuwania i Powiększenia dla tej samej serii lub dla wszystkich widoków
· Paleta kolorów: Możliwość zastosowania palety kolorów dla obrazów monochromatycznych DICOM
· Histogram: Pokazanie, w jaki sposób dane są rozłożone na różne wartości dla zmian wizualnych rzutni (W/L). Powiększanie w osi Y.
· Tryb Cine/Tworzenie wielu klatek  (multiframe): Łączy wszystkie serie obrazów w jeden film i umożliwia szybkie przewijanie obrazów
· VOI LUT: Możliwość wyboru i zastosowania tablicy VOI LUT
Resetowanie: Resetowanie widoku obrazu do stanu pierwotnego
	TAK
	

	17. 
	Funkcje pomocnicze:
· Wyszukiwarka
· Skróty klawiszowe
· Etykiety orientacyjne krawędziach obrazów wyraźnie wskazują orientację badania
· Etykiety informacyjne: Możliwość pokazania/ukrycia etykiet informacyjnych w rzutniach.
· Badanie porównawcze: DATA badania porównawczego jest podświetlona.
· Kompresja stratna: Wyświetlanie typu i współczynnika kompresji obrazów z kompresją stratną w rzutniach.
· Raport: Napisz raport z badania.
· Wydruk obrazu z przeglądarki
· Druk DICOM: ze zintegrowanym modułem drukującym dla MedDream PACS, PacsOne, Orthanc, dcm4chee v2 i dcm4chee v5 PACS.
· Prześlij badanie: Prześlij badania do innych urządzeń DICOM.
· Eksport w różnych formatach: DICOM, jpg/mp4, tiff/mp4, png/mp4 i BMP/mp4.
· Nagraj: Eksportuj badanie w celu nagrania go na płycie CD/DVD/dwuwarstwowej płycie DVD/rozmiarze niestandardowym.
Możliwość anonimizacji i udostępniania badań (via DICOM Library).
	TAK
	

	18. 
	Specjalistyczne funkcje:
· Obsługa transmisji na żywo
· Narzędzia do prezentacji: do zaznaczania obszaru zainteresowania w rzutni podczas prezentacji. Narzędzia prezentera: Linia zanikania; Zanikająca strzałka; Rysowanie; Wyczyść wszystko; Wskaźnik laserowy i wybór spośród 5 kolorów.
· Obsługa trybu wieloklatkowego (Multi-Frame)
· Obsługa plików wideo MPEG-2 i MPEG-4
· Obsługa badań EKG
· Obsługa plików PDF
· Obsługa plików SR
· Obsługa formatów non-DICOM: BMP, JPG, TIFF, MPEG, PDF i TXT.
· Wsparcie PR: Obsługa adnotacji Presentation State
· Obsługa obiektów kluczowych (KO): Możliwość oznaczania obrazów jako kluczowych obiektów i ich zapisywania. Możliwość otwarcia dostępnych obrazów kluczowych do przeglądu.
· Znaki CAD Wyświetlanie wyników CAD SR (iCAD i R2) na obrazach mammograficznych. Możliwość pokazania/ukrycia znaków CAD.
· Nakładka DICOM Wyświetlanie nakładki DICOM w GUI. Możliwość pokazania/ukrycia nakładki.
· Możliwość stworzenia montażu różnych obrazów i zapisania go jako wtórny obraz (Secondary Capture) w nowej serii.
· Fuzja PET-CT: Możliwość łączenia serii badań typu PET i CT, łącząc w ten sposób miejsca skupisk radiofarmaceutyków z budową anatomiczną pacjenta
· Fuzja: Fuzję można zastosować w badaniach PET, CT, MR, NM lub innych skonfigurowanych rodzajach
· Zaawansowana fuzja PET: otwieranie wielu rekonstrukcji PET.
· Spin: Obracanie rekonstrukcji strzałkowej lub koronalnej wokół osi X. Możliwość automatycznego obracania się do przodu/do tyłu.
· Konstruuj serie 4D: Narzędzie 4D do tworzenia wirtualnych serii z serii badawczych, w których dane są sortowane w przestrzeni, a następnie w czasie.
· Cyfrowa subtrakcja obrazów: Możliwość zastosowania maski cyfrowej angiografii subtrakcyjnej dla obrazów XA
· Schematy kolorystyczne: Możliwość wyróżnienia składowych kolorystycznych lub ich kombinacji na obrazach 
· Kanały kolorów: Podświetl składnik koloru lub ich kombinację na obrazie, pokazując wybrane kolory w odcieniach bieli, a pozostałe kolory w kolorze czarnym.

	TAK
	

	19. 
	Funkcje EKG: 
· Pomiary (mV, s, bpm): Pomiary tętna, czasu i miliwoltów (mV, s, bpm).
· Punkty QT (RR, QT, QTc): Odstęp QT — obliczany jest odstęp RR oraz odstęp QT i QTc.
· Tętno: Pomiar tętna (HR) i porównanie jego wariancji interwałowej w EKG
· Oś QRS: Pomiar elektrycznej osi serca zespołu QRS
Porównanie badań: Porównanie dwóch lub więcej EKG
	TAK
	

	20. 
	Funkcje USG:
VTI (Velocity Time Integral): Pomiar odległości, z której krew została wyrzucona w określonym przedziale czasu
	TAK
	

	21. 
	Funkcje MPR:
· Ortogonalny MPR: Wielopłaszczyznowa rekonstrukcja 2D z projekcjami poprzecznymi, czołowymi i strzałkowymi.
· Poprzeczny MPR: Poprzeczna rekonstrukcja wielopłaszczyznowa
· Czołowy MPR: Czołowa rekonstrukcja wielopłaszczyznowa.
· Strzałkowy MPR: Strzałkowa rekonstrukcja wielopłaszczyznowa
· Funkcje 2D: Poziomowanie okna, przesuwanie, powiększanie, pomiary, przewijanie, celownik itp. Z wyjątkiem funkcji odwracania/obracania obrazu.
Tryb filmowy: Przeglądanie serii obrazów MIP/MPR w celu szybkiego przeglądu anatomii w zakresie zdefiniowanym przez użytkownika
	TAK
	

	22. 
	Funkcje MIST Skośny z renderowaniem MPR/MIP/3D:
· MIST Skośny: Rekonstrukcja wielopłaszczyznowa (MPR) w skośnych płaszczyznach
· MIP: Tryb projekcji maksymalnej gęstości
· MinIP: Tryb projekcji minimalnej gęstości.
· AVG: Tryb średniej gęstości.
· Regularne funkcje: Poziomowanie Okna, Przesuwanie, Powiększanie; Przewijanie, Celownik.
· Pomiary: Linia, Kąt, Elipsa, Krzywa, Ołówek.
· Funkcje widoku: Kopiowanie do schowka, Secondary Capture, Wybór układu widoku, Ukrywanie osi, Wyśrodkowanie, Resetowanie
· Renderowanie 3D: Renderowanie objętości 3D z funkcjami obracania, przesuwania, powiększania i poziomowania okien oraz stosowanie ustawień wstępnych funkcji przenoszenia.
· Zakrzywiony MPR: Funkcja zakrzywionej rekonstrukcji planarnej (CPR).
· Porównanie MPR/MIP/3D: Możliwość jednoczesnego porównywania kilku widoków MPR/MIP/3D.
	TAK
	

	23. 
	Funkcje MIST MIP:
· MIST Poprzeczny MIP: Wielopłaszczyznowa rekonstrukcja poprzeczna z funkcją MIP
· MIST Czołowy MIP: Wielopłaszczyznowa rekonstrukcja czołowa z funkcją MIP.
· MIST Strzałkowy MIP: Wielopłaszczyznowa rekonstrukcja strzałkowa z funkcją MIP
	TAK
	

	24. 
	Funkcje personalizacji:
· Motyw: Możliwość zmiany domyślnego koloru (czerwonego) na niebieski, który jest dobrze widoczny na monitorach monochromatycznych
· Widok miniatur: Wyświetlana jest jedna miniatura na serię CT/MR/PET. Możliwość skonfigurowania wszystkich miniatur dla serii, które mają być wyświetlane
· Dyskretne, wstępne ładowanie obrazów: Opcjonalne wstępne ładowanie obrazów w serii CT/MR/PET po przeciągnięciu miniatury do widoku
· Rebranding: Rebranding OEM umożliwia personalizację: nazwy systemu, logotypu systemu, logotypu firmy, logotypu logowania oraz kolorystyki
· Obsługa wielu języków: Domyślne języki minimum: polski, angielski
· Okna dialogowe: Możliwość zmiany rozmiaru i przeciągania okien dialogowych
	TAK
	

	25. 
	Obsługa serwera PACS:
· Obsługa wielu systemów PACS
· Możliwość pracy Z wieloma bazami danych min.  MySQL, PostgreSQL, MSSQL, MariaDB
	TAK
	

	26. 
	Obsługa przeglądarek internetowych:
· Możliwość korzystania z oprogramowania diagnostycznego z wykorzystaniem różnych min. 4 przeglądarek internetowych w tym minimum: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari
· Możliwość korzystania z oprogramowania diagnostycznego na minimum 2 platformach systemowych dla smartfonów/tabletów w tym minimum: Android i iOS
· Możliwość poprawnej pracy oprogramowania diagnostycznego minimum na 2 systemach operacyjnych w tym minimum: Windows 10 lub nowszy, Apple MacOS 11 lub nowszy
	TAK
	

	27. 
	Możliwość nagrywania CD / DVD. 
	TAK
	

	28. 
	Adaptacyjny „responsywny” interfejs użytkownika o rozmiarze ekranu dla tabletów i smartfonów. 
	TAK
	

	29. 
	Sterowanie typu Multi-Touch dla tabletów, smartfonów i dotykowych monitorów: zmiana kontrastu i jasności, powiększanie, przesuwanie, przewijanie, pomiary. 
	TAK
	

	30. 
	Gwarancja i wsparcie techniczne 36 miesięcy na udzielone licencje, wykonane usługi serwisowe oraz dostarczony sprzęt komputerowy
	TAK, podać
	



1. Oświadczamy, że zapoznałem (zapoznaliśmy) się z opisem przedmiotu zamówienia, nie wnoszę (wnosimy) żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem (uzyskaliśmy) niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam/my, że nie później niż na dzień składania ofert, spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym jak również oferowane przez nas dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Oferuję/my realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczam/my, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
5. Oświadczam/my, że załączone do zapytania ofertowego postanowienia umowy / wzór umowy/ zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
6. Oświadczam/my , że zamówienie zrealizujemy sami*/ z udziałem podwykonawców*. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich pracę, jak za swoją własną 
Wskazanie części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom (jeżeli dotyczy)
…........................................................................................................................................
7. Oświadczamy, że wybór naszej oferty:
a) nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*
b) prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania:
…………………………………………………………………………………………………
Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku: ………………………………………………….. zł
Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie.
8. Oświadczam/my, że oferowane produkty spełniają normy jakościowe i są dopuszczone do stosowania i obrotu na terenie RP –zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
Oświadczam/my , że posiadane dokumenty potwierdzające w/w wymagania będą do wglądu na każde wezwanie Zamawiającego.
9. Oferuję/my 30  dniowy okres płatności za wystawioną fakturę 
10. Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
………………………………………………………………………………………………
tel. kontaktowy, e-mail : ………………………………………………………………………
zakres odpowiedzialności:………………………………………………………………….
Osoba upoważniona do podpisania umowy:...........................................................
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy

11. Oświadczam/my, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14   RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.^
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
^ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wpisanych przeze mnie w formularzu danych osobowych   wyłącznie w celu realizacji niniejszego zamówienia. Jednocześnie oświadczam, iż dane podałem dobrowolnie i zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zostałem poinformowany o: danych kontaktowych Administratora e-mail: sekretariat@spzzozprzysucha.pl, tel: 48 383 35 05;  
Tajemnica przedsiębiorstwa została zawarta w następujących wydzielonych, odpowiednio oznaczonych plikach, o nazwach: …………………………………………………
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jawną część uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy złożyć w odrębnym pliku.  

*/niepotrzebne skreślić
Dokumenty
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam/my: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
………………………………………………………………………………………………


.................................................................................
(podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej)
